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[bookmark: _Toc229471275]配件清单
[bookmark: _Toc229471276]配件清单
默认标配如下：

	[bookmark: _Hlk190275278]配件名称
	数量
	说明

	DA060R盒子
	1个
	

	电源适配器
	1个
	输入：100V-240VAC, 50Hz/60Hz, 0.4A Max
输出：12VDC, 3A

	1.5m国标AC线
	1个
	标准电压：250VAC，电流：10A，单相电源（无需三相电源）

	接线端子
	2个
	插拔式

	螺丝钉
	4个
	



[bookmark: _Toc229471277]操作系统
DA060R预装Ubuntu 22.04，用户可以通过ssh登录或者串口登录。
[bookmark: _Toc229471278]外设支持
DA060R可以连接鼠标、键盘等设备进行使用。
· 注意：如果需要刷机，请使用万物纵横对应版本刷机包，否则会导致升级后启动异常或功能异常！


[bookmark: _Toc229471279]配套系统服务和接口测试说明
[bookmark: _Toc229471280]调试工具使用
DA060R盒子调试需要USB Type-C线搭配串口工具使用。
[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
· 操作步骤
[bookmark: _GoBack]1)硬件先使用接上盒子的DEBUG口连接到电脑PC。
2)安装调试工具包下的CH340SER串口驱动；
[image: ]
3)查看工具的Log;例：MobaXterm使用方法步骤如下图所示：(选择对应debug串口，波特率:1500000)
管理员用户名：root
密码：root
普通用户名：linaro 
密码：linaro
[image: ]

[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc229471281]千兆网口使用说明
[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
· 说明
1、有两个网卡，其中GETH0对应eth0，GETH1对应 eth1。
2、修改网络IP配置，可以在/etc/netplan目录下01-netcfg.yaml配置文件。
3、eth0默认DHCP模式，eth1默认静态IP：192.168.1.254。
· 操作步骤
•步骤1请将网线接上eth0口和交换机，eth1口和电脑(或交换机)，然后，电脑加入192.168.1.xxx网段；
•步骤2vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml
•步骤3修改IP配置文件，默认配置和参考配置：
[image: ]
•步骤4修改完，netplan apply或重启设备生效网络配置，
•步骤5用ifconfig查看，确认IP。
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc229471282]Ssh远程使用说明
· 说明
DA060R支持通过ssh协议(openssh-server)，通过IP地址ssh远程登录控制台；
· 操作步骤
•步骤1 PC和DA060R接入同一网段，192.168.1.1/24，DA060R使用eth1
•步骤2如：PC IP配置为192.168.1.2，保证能ping通DA060R（192.168.1.254）
•步骤1使用软件工具登录设置的IP地址：192.168.1.254。
端口号：22
账号：linaro
密码：linaro
[image: ]
[bookmark: _Toc229471283]SCP服务实用说明
· 说明
使用ssh的scp协议方式，允许客户通过远程传输文件；
· 操作步骤
•步骤1使用linaro用户，远程登录ssh。
[image: ]
•步骤2传输和下载文件到指定文件夹，将文件拖拽到左侧目录即可上传
[image: ]
•步骤3传输完成。
[bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc229471284]LED功能说明
· 说明
[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
DA060R有2个LED，功能如下：

	LED_PWR
	电源灯
	亮：通电
灭：断电

	LED_SYS
	系统状态灯
	闪烁：系统正常运行



[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc229471285]USB使用说明
· 说明
左右两个USB3.0接口均为标准的USB接口；可接入U盘、USB鼠标、USB键盘等设备置，以U盘为例，进行测试；
[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
· 操作步骤
•步骤1接入USB设备，然后上电，使用fdisk -l系统会有如下打印：
注意：新使用的U盘、TF、mSATA卡等存储设备需要先使用fdisk新增分区并进行mkfs.ext4、mkfs.vfat等工具进行格式化，才能进行挂载使用。
•步骤2挂载方式：mount /dev/sda1/mnt
•步骤3写测试：dd if=/dev/urandom of=/mnt/test2 bs=4096 count=1048574
•步骤4读测试：dd if=/mnt/test2 of=/dev/null bs=4096 count=1048574
[image: ]
•步骤5若是使用USB扩展串口、声卡之类得转接设备，需提前做好驱动适配。
[bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc229471286]继电器使用说明
· 说明
电磁继电器开关用于控制继电器，盒子硬件已经预装3组；
[image: ]

DIN对应GPIO130
DOUT1对应GPIO129
DOUT2对应GPIO128
· 操作步骤
•步骤1:DIN测试
导出130引脚
echo 130 > /sys/class/gpio/export
配置电平模式
echo in> /sys/class/gpio/gpio130/direction
读取继电器电平。可反复短接DIN+与DIN-查看实时电平
cat /sys/class/gpio/gpio130/value
测试完毕取消导出
echo 130 > /sys/class/gpio/gpio130/unexport
步骤2:DOUT测试（以DOUT1为例）
导出129引脚
echo 129 >  /sys/class/gpio/export
配置电平模式
echo out >  /sys/class/gpio/gpio129/direction
控制输出电平高低
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio129/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio129/value
测试现象：继电器的测试，value值由高低变化时，继电器会有滴答切换声。
[bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc229471287]TF使用说明
· 说明
DA060R盒子前盖板有1个TF卡接口，直接接上class10及以上的TF卡，需要重新上电使用，用于升级功能。
(注意：新使用的U盘、TF卡等存储设备需要先使用fdisk新增分区，才能进行挂载使用，fdisk的使用方法请自行在网上寻找。)
[image: ]
· 操作步骤
•步骤1格式化成1个分区：sudo mkfs.vfat -I /dev/mmcblk1
•步骤2	挂载TF卡：mount /dev/mmcblk1 /mnt
•步骤3写测试：dd if=/dev/urandom of=/mnt/test2 bs=4096 count=1048574
•步骤4读测试：dd if=/mnt/test2 of=/dev/null bs=4096 count=1048574

[image: ]
[bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc229471288]RTC使用说明
· 说明
DA060R出厂时，会搭配着纽扣电池，给RTC时钟供电；支持RTC硬件时间调整。
· 操作步骤
设置RTC时间：
•步骤1设置系统时间，date -s "2025-07-01 13:11:00"
•步骤2 时间保存，写入RTC硬件，hwclock-w
•步骤3查询RTC时间是否设置成功，hwclock -r 
[bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc229471289]音频使用说明
· 说明
DA060R支持接入MIC输入，喇叭输出。通过程序使用喇叭播放MIC输入的音频信号。
[image: 图片包含 游戏机, 电子, 电路

AI 生成的内容可能不正确。]
· 操作步骤
•步骤1 aplay -l，查询USBaudio的设备号，如下图：
arecord -l，查询USB audio的设备号，如下图：
[image: ]
•步骤2根据查询到的设备号，修改arecord和aplay的操作对象
•步骤3Audio音频设备，录音：arecord -D hw:1,0 -f dat wavtest.wav -d 10
•步骤4Audio音频设备，播音：aplay -D hw:1,0 -f dat wavtest.wav
[bookmark: _Toc229471290]HDMI-OUT使用说明
[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc229471291]HDMI视频使用
· 说明
DA060R的HDMI接口，支持使用HDMI-OUT播放视频信号，测试过的分辨率最大为4K@60fps。
· 操作步骤(播放软件默认的QT界面信息)
•步骤1将HDMI口，默认接到4K@60fps的显示器上。进入系统
•步骤2查看HDMI输出。
•步骤3显示器的分辨率正确，会输出系统信息和网络信息。 
[bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc229471292]RS-232/RS-485/IO使用说明
[bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc229471293]串口使用说明
[image: 图片包含 游戏机, 电子, 电路

AI 生成的内容可能不正确。]

	名称
	数量
	说明

	RS-232
	1路
	接入RXD、TXD、GND，对应控制/dev/ttyS1

	RS-485
	2路
	RS485接入A、B、GND，RS485_1：对应控制/dev/ttyS3 ; RS485_2：对应控制/dev/ttyS4


· 操作步骤(串口232)
•步骤1准备杜邦线，RS-232USB转串口线一根，开始收发测试。
•步骤2将盒子的TX、RX、GND分别接到RS-232串口线的RX、TX、GND，串口线接到PC；
•步骤3打开串口工具(sscom)，锁上COM口，波特率115200；
•步骤4 PC端打开串口助手，设置参数115200-8N-1
[image: ]
· •步骤5板端发送数据测试
板端执行如下命令发送数据，需确定板端RS232串口，假设为/dev/ttyS1：
设置串口参数为：115200-8N-1
# stty -F /dev/ttyS1 raw
# stty -F /dev/ttyS1 -echo -iexten
[bookmark: OLE_LINK4]# stty -F /dev/ttyS1 raw 115200 cs8  -parenb -cstopb
发送数据
# echo ABCD > /dev/ttyS1
[image: ]
· 板端接收数据测试
板端执行如下命令等待接收数据：
# cat /dev/ttyS1
PC在串口工具中发送数据，如发送abcdefg，需要发送回车换行：
预期结果：
发送后，板端可以收到PC端发送的数据abcdefg
[image: ]
•步骤7确认盒子收发数据与预期结果一致。
· 操作步骤(串口485)
•步骤1准备杜邦线，RS-485、USB转串口线一根，开始收发测试；
•步骤2将盒子的A、B、GND分别接到RS-485串口线的A、B、GND，串口线接到PC；
•步骤3打开串口工具(sscom)，锁上COM口，波特率115200；
•步骤4 串口收发测试和RS232流程一致，需要修改的是发送和接收对应的/dev/ttySx， 这里ttySx根据设备决定，RS485_1对应ttyS3、RS485_2对应ttyS4。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc201681244][bookmark: _Toc229471294]SATA SSD读写测试(选配)
· 挂载设备
# mount /dev/sda1 /mnt/share
· SSD读写流程
写入数据：
# echo ABCD > /mnt/share/a.txt
# sync
读取写入的数据：
# cat /mnt/share/a.txt
[image: ]
· 测试完成后卸载设备
# umount /mnt/share
[bookmark: _Toc201681249][bookmark: _Toc229471295]4G或5G模块测试(选配)
4G模块名：EC200A-CN  （USB接口）
5G模块名：RM500U-CNV  （USB接口）
注意SIM和天线不支持热插拔，需要断电后，进行SIM插拔。
· 4G自动拨号设置(默认出厂已添加配置)
修改网卡名
添加规则文件，按照4G模块的USB厂商信息和设备信息匹配。重命名这张网卡为usb0
# vi /etc/udev/rules.d/10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="6005", NAME="usb0"
· 5G自动拨号设置(默认出厂已添加配置)
自动拨号脚本设置(需支持三大运营商)
修改网卡名
添加规则文件，按照5G模块的USB厂商信息和设备信息匹配。重命名这张网卡为usb0
# vi /etc/udev/rules.d/10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0900", NAME="usb0"
添加后重启系统。待系统启动后查看网卡名称：
测试4/5G上网情况:
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]再次注意4/5G SIM和天线不支持热插拔，需要断电后，进行SIM插拔。否则无法正常上网。
# ifconfig usb0
能读取成功并获取到IP，则说明4/5G网卡已处于工作状态。
如果设备上网成功，可以ping通如下地址：
-I选项：用于指定网卡设备，这里我们选择usb0网卡。
# ping -I usb0 8.8.8.8
[bookmark: _Toc229471296]GPS/GNSS模块测试(选配)
模块名：Quectel_L76K (UART接口)
GPS的数据输出对应板端的/dev/ttyS7串口
在测试前请确保GPS天线已连接。
测试流程：
配置GNSS，假设串口为/dev/ttyS7：
设置串口参数为：9600-8N-1
# stty -F /dev/ttyS7 -echo -iexten	
# stty -F /dev/ttyS7 raw 9600 cs8  -parenb -cstopb
读取数据
# cat /dev/ttyS7
当读取到红框内的数据，说明GNSS定位成功。
[image: ]
[bookmark: _Toc229471297]WIFI(选配)
模块名：AIC8800D80(USB接口)
· 确认模块是否存在：
# lsusb
[image: ]
· 安装wpa工具
# apt install wpasupplicant
[bookmark: _Toc209023604][bookmark: _Toc229471298]STA模式
使用SSH开启两个终端，分别为终端A和终端B
· 终端A，添加wifi配置文件
将下面的文件拷贝到/etc/wpa_supplicant目录(上传文件前请确认文件中的wifi账号和密码)


· 终端A，查看wifi网卡是否存在
# ifconfig -a
[image: ]
· 终端A，使wifi网卡处于工作状态
# ifconfig wlx7822880e5eb6 up
· 终端A，启动wpa服务端 (如果选择后台运行，则没有wifi日志)
# wpa_supplicant -D nl80211 -i wlx7822880e5eb6 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
如果使用后台运行，使用-B选项
# wpa_supplicant -D nl80211 -i wlx7822880e5eb6 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B
· 终端B，启动wpa客户端查询wifi网口状态
# wpa_cli -i wlx7822880e5eb6 status
如下信息，代表正在扫描(等待连接成功，如果一直不成功，考虑信号强度和天线问题)
[image: 1744705631922]
直到查询到如下面截图信息代表连接成功。
[image: ]
· 终端B，进行动态IP分配
# dhclient wlx7822880e5eb6
(可查询获取到的IP地址)
# ifconfig wlx7822880e5eb6
[image: ]
· 终端B，测试WIFI网络
假设wifi能够访问互联网，可以使用ping 8.8.8.8测试
# ping -I wlx7822880e5eb6 8.8.8.8
预期结果：
[image: ]
如果wifi不能够访问互联网，请ping同一网段的其他主机(PC需关闭防火墙)或者手机，
举例：假设手机IP为：192.168.59.113
# ping -I wlx7822880e5eb6 192.168.59.113
预期结果：
[image: ]
[bookmark: _Toc229471299]蓝牙(选配)
模块名：AIC8800D80(USB接口)
· 确认模块是否存在
# lsusb
[image: ]
· 安装蓝牙工具
# apt install rfkill bluez
· 查看蓝牙设备
# hciconfig -a 
[image: ]
· 使能hci0
# hciconfig hci0 up
· 配置蓝牙
依次执行如下命令
# bluetoothctl
进入bluetooth配置模式，打开蓝牙电源
[bluetooth]# power on
开启蓝牙扫描，同时手机也同步打开蓝牙(如: Mate30 Pro5G)，如果能扫描到设备，则可以开启配对
[bluetooth]# scan on
[image: ]
· 配对指定蓝牙设备
[bluetooth]# pair D8:9E:61:D8:42:9E
等待输出配对完成，如下所示：
[image: ]

[bookmark: _Toc229471300]docker使用说明
· 说明
DA060R系统集成已预装docker服务，您可以用docker info命令查看状态。注意docker的根目录被配置到了/data/docker目录下，与默认设置不同,docker命令的使用请自行在网上查找。
[image: ]


[bookmark: _Toc229471301]系统升级
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc229471302]USB Type-C升级
· 说明
准备工作如下：
1) WIN10 PC一台。
2) 确保已安装RkDevTool软件工具及PC端瑞芯微USB驱动包。
3) USB Type C数据线(最好两条，一条也可以，升级时无法查看串口日志)
· 操作步骤
	准备USB Type C一端连接PC另一端连接到板端的debug口，用来观察升级日志。
	准备USB Type C一端连接PC另一端连接到板端的download口，用来升级。
进入烧录模式方法（注意RESET和RECOVERY按键）：
上电后，先按住reset，约2s，再按住recovery，约2s，再松开reset，约2s，最后松开recovery。
打开瑞芯微烧录工具，RkDevTool v3.36。进入后。默认界面如下所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

板端已工作在烧录模式下，界面会显示为loader模式，如下所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

接下来，将整机固件选择好后，点击升级。如下所示：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
等待升级完成，右边输出下载固件成功。如下所示：
[image: 图形用户界面, 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
之后可看到调试串口输出启动信息，并正常进入系统。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]注意：当升级完成触发系统启动并正常进入文件系统后，会在1-2min内重启，用于RK3588记录升级成功或者失败的标志。这是瑞芯微的升级保护机制。并非异常重启现象。

[bookmark: _Toc229471303]TF卡方式烧写
· 说明
需要准备一张16GB以上的TF卡(推荐使用闪迪TF卡)，并将卡格式为fat32格式，(如果SD卡上有多个分区，只能使用第一个分区)。
· 操作步骤
Ubuntu系统(版本18.04、20.04)通过命令行的方式
•步骤1 lsblk -l   找到U盘的序列号，如：/dev/sdb
•步骤2 sudo umount /dev/sdb       解除U盘挂载
•步骤3 sudomkfs.vfat –I /dev/sdb    格式化U盘为fat32格式，只有一个分区
如果出现attribute“partition”notfound，不要在意，格式化完毕以后将TF卡拔出。
[image: ]
WIN10系统格式化
•步骤1 win10右键格式化为fat32格式即可
[image: ]
升级包放置和烧录
•步骤1将升级文件放置到TF卡里面
下载压缩包，并找到固件升级包(例如：，烧写包版本以最新为准),并将其解压后的所有文件拷贝到TF卡的根目录下。
[image: ]
•步骤2插入TF卡，重新上电，待烧写完成，会看到拔掉TF卡并重启的提示，我们拔出TF，重新上电即可进入新的系统。
[image: ]
[image: ]
出现上述Log,代表刷机完成
•步骤7 拔掉SD卡，重新给DA060R上电，成功进入系统，即升级完成。
		登录账号:linaro
		登录密码:linaro

[bookmark: _bookmark26][bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc229471304]内存空间分配
· 说明
•DA060R默认版本的内存，采用LPDDR4x，总容量为8GB，分为4GB、4GB、共2颗DDR颗粒。
•采用连续地址分配方式，其中
NPU对应的DDR颗粒专门用于TPU计算加速，默认分配为2G内存。
VPP、JPU对应的DDR颗粒专门用于视频图像编解码加速。BM1688VPU为0。其中VPU默认分配为2G内存，其余模块占用几百兆内存。
•用户可将Kernel对应的DDR颗粒用于系统内存使用。CPU的内存为4GB(实际应该为3.1G)，可通过free命令获取内存空间使用情况。
总DDR内存8G：NPU+VPP+CPU=8G；

第1章 [bookmark: _Toc229471305]测试用例
1.1. [bookmark: _Toc229471306]测试目录
测试用例已随系统一同下载，路径为
/rockchip-test/
[image: ]
· CPU测试：
/rockchip-test/cpu/cpu_test.sh
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
选择1，然后回车
· ddr测试：
路径为/rockchip-test/ddr/ddr_test.sh
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
选择5，回车
· npu测试：
路径为/rockchip-test/npu2/npu_test.sh
[image: 图片包含 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
选择1，回车
· gpu测试：
运行指令
glmark2-es2
四川万物纵横科技股份有限公司www.iotdt.com

image3.png
IOL.DL E%.M;ﬁ

W W W .




image4.png
WIFIZBT @




image5.png
| » B > ¥ (E) > DAI60STE

- EHESH = o

o CH341SEREXE 2025/4/2/B= 1618 RIRREE

A

18 MobaXterm _installer_25.1.msi 2025/3/3/f8— 1:52 Windows Install. 13284 KB





image6.png
Session settings.

@ E ¥ 3 @ e 0 v @ m @ x v oA
SSH  Temet Rsh Xdmcp RDP VNC FTP  SFTP  Serial File  Shell Browser Mosh AwsS3 WSL

‘Warning: you have reached the maximum number of saved sessions for the personal edition of MobaXterm
You can starta new session but twill not be automatically saved
Please support MobaXterm by subscribing to the Professional edition here: https://mobaxterm. mobatek net

¥ Basic Serial settings

Serial port *[COM6 (USB-SERIAL CH340 (COMS)) v ‘Speed (bps) * 115200

A Advanced Serial settings I8l Terminal settings & Bookmark settings

Serial (COM) session p





image7.png
root@sophon: /etc/netplane cat 81-netcfg. yoml
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Sodressis” 1)
et
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root@sophon:/# dd if=/dev/urandom of=/mnt/test2 bs=4896 count=1048574
104857440 records in

104857440 records out

4204950164 bytas (4.3 6B, 4.0 Gi8) copied, 56.9828 s, 72.8 WB/s
rootesaphon:/#.

rootesaphon: /¢

root@sophon:/# dd if=/ant/test2 of=/dev/null bs=4096 coun
1048574+ records in

104857410 records out

4204959104 bytes (4.3 GB, 4.0 GiB) copied, 30.9957 s, 139 NB/s

048574
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root@sophon:~# dd if=/dev/urandom of-/ant/testl bs=4696 count=1648576
104857640 recards in

1848576+ records out

4204967296 bytes (4.3 GB, 4.0 GIB) copled, 217.367 s, 10.8 We/s
rootesophon: -

rootesophon: -+

Footesophon: # dd 1f=/mt/testl of=/dev/null b
14857440 recards in

104857440 records out

1201950164 bytes (4.3 GB, 4.0 GiB) copied, 55.589 5, 77.3 WB/s
omctiaier it

1096 count=1048574
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:/home/Linaro# alsa

/home/Linaro# alsa~C
‘home/Linaro#

alsa-info _alsabat alsabat-test alsactl alsaloop alsamixer  alsatplg

:/home/linaro# aplay -1
#*%% List of PLAYBACK Hardware Devices **#%
card 1: cvi86xdac [cv186x_dac], device 0: cviteka-dac 2810a000.dac-0 [cviteka-dac 2810a000.dac-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: cvi86xdac [cv186x_dac], device 1: cviteka-dacl 28109000.dac-1 [cviteka-dacl 28109000.dac-1]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: DWHDMI [DW-HDMI], device ©: DW HDMI [dw-hdmi-ahb-audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #08: subdevic
T e e T Premere L
#*%% List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: cvi86xadc [cv186x_adc], device 0: cviteka-adc 2810a100.adc-0 [cviteka-adc 2810a100.adc-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: cvi86xadc [cv186x_adc], device 1: cviteka-adcl 28109100.adc-1 [cviteka-adcl 28109100.adc-1]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #9

root@sophon: /home/Linaro# [

alsaucm
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rootasophon: /proc/cty/dr iver# echo ABCD > /dev/ctyS2 e

Footophon /prac/Tty/ar ivar# acho ABCD - /dov/ 1142 EEr="a
ooLesophon: /proc/ LLy/dr lvar# acho ABCD = /dev/LtyS2

rootasophion: /proc/<ty/dr ér# echo ABCD > /gev/ttys2

Footescphon: /proc/<ty/driver# I

swrga | s
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root@sophon:/proc/tty/driver# cat /dev/ttys2
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
abcdefg
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root@sophon:
root@sophon:
root@sophon:
root@sophon:
root@sophon:
root@sophon:

ABCD
root@sophon

/hnme/llnarn# cat /mnt/share/a.txt

:/home/1inaro# [

BS—{TABCDZIiEsk

MIBEIEE A
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2. COMIB (USB SERIAL CH0

SGNGGA,064135.000, 303229505, N, 1040390376, €, 1,05, 11.3,500.3, M, -42.8, M, , 59
SGNGLL,3032.29595,N, 10403, 90376, E,064135.000, A, A*4F
SGNGSA,A,3,23,24,,,,,,5,,,,14.8,11.3,9.6,1%37
SGNGSA,A,3,21,36,38,,,,,..,,,14.8,11.3,9.6,4%38

$GPGSV,1,1,04,10, ,,30,23,67,042,26,24,49,053,32,195, , ,24,0%56

8065V, 1,1,03,21,56,018,37,36,12,044,36,38,60,078,31,0+49
SGNRMC,064135.000,A,3032.20595, N, 1640390376 ,E ,2.28,286.96, 140825, , A, V+03
$GNVTG,286.96,T, ,M,2.28,N,4.22 K, A*2C

$GNZDA,064135.000, 14,08,2025,00, 0045

$GPTXT,01,01,01, ANTENNA OK#35
$GNGGA,064136.000,3032.29553, N, 1040390416, € ,1,05,11.3,499.9, M, -42.8, M, , *SA
SGNGLL,3032.29553,N, 10403, 90416, E,064136.000, A, A*47
SGNGSA,A,3,23,24,,,,,,,,,,,14.8,11.3,9.6,1%37
SGNGSA,A,3,21,36,38,,,,,,:,,,14.8,11.3,9.6,4%38
$GPGSV,1,1,04,10,,,30,23,67,042,26,24,49,053,33, 195, , ,24,0%57
$80GSV,1,1,03,21,56,018,37,36, 12,044, 36,38, 60,078, 31,049
SGNRMC,064136.000,A,3032. 20553, N, 1040390416 ,E,2.64,263.92, 140825, , , A, V+0C
$GNVTG,263.92,T,,M,2.64,N,4.89,K, A%2A

SGNZDA,064136.000, 14,08,2025,00, 0046

$GPTXT,01,01,01, ANTENNA OK#35

SGNGGA, 064137.000,3032.29510, N, 1040390420, € 1,05, 11.3,499.7, M, -42.8,M, , 57
SGNGLL,3032.29510,N, 10403.90420, E,064137.000, A, A*44
SGNGSA,A,3,23,24,,,,11111,,14.8,11.3,9.6,1%37
$GNGSA,A,3,21,36,38,,,,,,,,,,14.8,11.3,9.6,4+38

$GPGSV,1,1,04,10, ,,26,23,67,042,26,24,49,053,33, 195, ,,25,0%51
$8DGSV,1,1,03,21,56,018,37,36, 12,044, 36,38, 60,078, 31,049
SGNRMC,064137.000,A,3032.20510,N, 1040390420 €, 2.62,265.47, 140825, , A, V+07
$GNVTG,265.47,T, ,M,2.62,N,4.85,K, A%2E

SGNZDA,064137.060, 14, 08,2025, 00, 0047

$GPTXT,01,01,01, ANTENNA OK#35

SGNGGA, 064138.000,3032.29458, N, 1040390565, E, 1,05, 11.3,500.0, M, -42.8, M, , %55
SGNGLL,3032.29458, N, 1046390565, E, 064138.000, A, A*40
$GNGSA,A,3,23,24,,,,11111,14.8,11.3,9.6,1%37
SGNGSA,A,3,21,36,38,,,,,,,,,,14.8,11.3,9.6,4%38

$GPGSV,1,1,04, 10, ,,26,23,67,042,28,24,49,053,35, 195, , ,25,0%59

$80GSV, 1,1,03,21,56,018,37,36, 12,044, 36,38, 60,078, 31,0+49
SGNRMC,064138.000,A,3032. 20458, N, 1040390505 , , 1.25,265.47, 140825, , , A, V+03
$GNVTG,265.47,T,,M,1.25,N,2.32,K, A*24.

$GNZDA,064138.000, 14,08, 2025, 00, 00+48

$GPTXT,01,01,01, ANTENNA OK#35
SGNGGA,064139.060,3032.29466,N, 1040390581, E,1,05,11.3,501.0, M, -42.8,M, , %54
SGNGLL ,3032.29466,N, 10403, 90581, E,064139.000, A, A*40
SGNGSA,A,3,23,24,,,,,,555,,14.8,11.3,9.6,1%37

$GPGSV,1,1,04,10, ,,26,23,67,042,28,24,49,053,36, 195, , ,25,0%54
$80GSV,1,1,03,21,56, 01! 6,12,044,36,38,60,079,31,0%48

SGNRIC, 064139000, A, 36] 90581,E,0.54,265.47, 140825, , , A, V*04
$GNVTG,265.47,T, ,M,0.54,N, 1.00,K, A*21
$GNZDA,064139.000, 14,08,2025,00, 00+49

SGPTXT,01,01,01, ANTENNA OK#35
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wpa_supplicant.conf
# wpa_supplicant 全局控制接口设置
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# 网络配置块
network={
    ssid="AIBoxNet_5G"          # 无线网络的名称（SSID）
    psk="12345678"      # 无线网络的预共享密钥（密码）
}
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wpa_supplicant.c onf


image21.png
wlx7822880e5eb6: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 78:22:88:0e:5¢:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets © bytes 0 (0.6 B)
RX errors 0 dropped © overruns © frame ©
TX packets © bytes 0 (0.6 B)
TX errors © dropped © overruns © carrier © collisions 0
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root@sophon: /media/root-ro/mnt/system# wpa_cli -i wlP1p1s@ status
wpa_s tate=SCANNING

p2p_device_address=.
address=

uuid=139feBad-ce69-5f69-bobb-418565c009d3





image23.png
root@wbm1688: /home/1inaro# wpa_cli -1 wlP1plse status
bssid=dd:da:21:03:3e:db

freq=5180

ssid=ATBoxNet_SG

id=0

mode=stat ion

wifi_generation=6

pairiise_cipher=CcHP

group_cipher=ccip

Key_ngnt=hPA2-PSK

wpa_s tate=COMPLETED

p2p_device_address=28: f5:2b:8d: f6:cd
address=287f5:2b:8d: f6:cd.
uuid=139fe8ad-ce69-5F69-bobb-418565c009d3

{eee80211a
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root@mi684:/home/Lnaro# ifcontig wix7822886e5eb6
wlx7822880e5eb6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.59.114 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.59.255
inet6 feso::7a22:88Ff:fe0e:5eb6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 78:22:88:0e:5¢:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets © bytes 0 (0.6 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame ©
TX packets 13 bytes 1308 (1.3 KB)
TX errors © dropped © overruns 0 carrier © collisions 0
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root@m1684: /home/linaro# ping -1 wlx7822880e5eb6 8.8.5.8
PING §.5.5.0 (3..9.0) from 152.16.50.114 wLx7622080e5ebs: 56(84) bytes of data.

64 bytes
64 bytes icmpseq=3 ttl=113 time=43.9 ms
64 bytes icmpseq=4 ttl=113 time=44.1 ms

icmp_seq=5 ttl:

B 13 tine=47.1 ms
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root@ebm1688: /home/linaro# ping - wlP1plso 192.168.59.113
55.113) from 192.168.59.117 wlPlpls
tine=3.28

PING 102.

64 bytes
64 bytes
64 bytes
64 bytes
64 bytes
64 bytes
|

168.59.113 (192.
102,
102,

from
from
from
from
from
from

192

102,
102,
102,

168.
168.
.168.
168.
168.
168.

59.
59.
59.
59.
59.
59.

168.

113
113
113
113
113

113:

temp_seq=1 tl=izs

s
icmp_seq=4 tt
icmp_seq=5 ttl=128
icmp_seq=6 tt

: 56(84) bytes of data.
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root@m1684: /home/linaro# hciconfig -a
hcie:  Type: Primary Bus: USB
BD Address: 78:22:88:0E:5E:B7 ACL MTU: 1021:9 SCO MTU: 25
DOWN
RX bytes:1373 acl:0 sco:0 events:91 errors:
TX bytes:2890 acl:0 sco:0 commands:91 errors:0
Features: 0xbf 0x2e 0xd4d Oxfe Oxdg 6x3f Ox7b 6x87
Packet type: DML DM3 DMS DHI DH3 DHS HV1 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: SLAVE ACCEPT
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[bluetooth]# scan on
Discovery started

ManufacturerData Key: 0x004c

[CHG] Controller 78:22:88:0E:5E:87 Discovering: yes
[NEW] Device 77:14:A7:F6:A0:6D 77-14-A7-F6-A0-6D

[NEW] Device 6E-F0-73-D9-02-64
[NEW] Device HLY-WXOXX.

[NEW] Device 75-72-2E-B1-DD-C8
[NEW] Device 78-5A-E3-77-09-26

NEW] Device Mate36 Pro(5G)

[CHG] Device

[CHG] Device Manufacturerdata Value:

107067 3 f2 20 dd c8
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[bluetooth]# pair D8:9E:61:D8:42:9E
Attempting to pair with D E

[CHG] Device D8:9E:61:D8:42:9E Connected: yes

Request confirmation

[agent] Confirm passkey 452082 (yes/no): ye

[CHG] Device D8:9E:61:08:42:9E Modalias: bluetooth:ve1oFp107Ed1436

[cHG] UUIDs: 0000846a-0080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001165-0080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 0000110a-0080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 0000116c-0080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001112-00080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001115-0080-1000-8000-008059b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001116-0080-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-008059b3dfb
[cHG] UUIDs: 00001200-0080-1000-8000-008059b3dfb
[CHG] Device Di UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b3dfb

uuIDs
uuIDs
UUIDs :
uuIDs

00001801 -0000- 1000 -8000-00805F9b34 b
00007dd1-0000- 1000-8000-00805Fob34Fh
0000fe35-0000- 1000 -8000-00805Fob34Fh
11c8b310-80ed-4276-afco- 8150062177 F
UUIDs : Bce255c0-200a-11e0-ac64-0800200c0a66
UUIDs : 9664aa26-d76¢-43ad-9775-d310253a408
ServicesResolved: yes

Paired: yes

[CHG] Device D:
[CHG] Device D:
[CHG] Device D3:
[CHG] Device D:
[CHG] Device D:
[CHG] Device D:

D:

D;

[CHG] Device
Device

ServicesResolved: no
[CHG] Device D3:9E:61:D8:42:9E Connected: no

[blustooth]# I
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N BSHITATE 336

THER AEEE SHER

0 0 St &= e
G000 Loader  DidaipenchworkspacelshareVES.

2 | 0x00000000 Parameter | D:%daipengiworkspacelshare 5.

3 | 0x00004000 uboot D:\daipengiworkspace \share WEE.

4 | 0x00006000 miszc

5 | 0x00008000 boot D:\daipengiworkspace \share WEE.

6 | 0x00028000 recovery

[ 0x00068000 backup

8 | 0x00078000 rootfs D:\daipengiworkspace \share WEE.

s | 0x01C78000 cen

w0 [T 0x01CBB000 userdata

Loader Var:1.11 (o] Mk BEAEE Az

[mE:DTS ey
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\ EUHGTATE v336

THER AEEE SHER

! %%ﬁ_ it .
B \daipenghvorkspacelshare VS, .

2 0x00000000 Parameter | D:%daipengiworkspacelshare 5.

3 0x00004000 uboot D:\daipengiworkspace \share WEE.

4 Ox00006000 | niso

5 0x00008000 boot D:\daipengiworkspace \share WEE.

s 0x00028000 | recovery

? 0x000GE000 | backuy

8 000078000 rootfs D:\daipengiworkspace \share WEE.

o ox01C75000

10 OXOICBEN00 | userdata

Loader Var:1.11 (o] Mk BEAEE Az
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